 ООО «ФАВОРИТ – 96»

Автоматизация тепловых процессов, монтаж, наладка,

сервисное обслуживание приборов учета и регулирования

тел. (факс) (411-2) 43-24-21; тел.: (411-2) 22-72-98,

 адрес: 677005, РС (Я), г. Якутск, ул. К. Цеткин, 29

e-mail: ***favorit-96@mail.ru***

**ПРАЙС-ЛИСТ**

НА ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ РАЗБОРНЫЕ марки «TEPLOHEAT»

**Теплообменник на отопление.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка теплообменника****(среда нагревания вода-вода)** | **Мощность, кВт** | **Кол-во пластин, шт.** | **Температурный график, греющая сторона, °С** | **Расход по греющей стороне, м3/ч** | **Температурный график, нагреваемая сторона, °С** | **Расход по нагреваемой стороне, м3/ч** | **Стоимость, рублей, НДС не предусмотрен** |
| **Отопление, Диаметр патрубков 25мм** |
| ТИ025P-1-11, Ду25 | 5 | 11 | 95/70 | 0.189 | 65/85 | 0.22 | 32814 |
| ТИ025P-1-17, Ду25 | 10 | 17 | 95/70 | 0.35 | 65/85 | 0.44 | 37697 |
| ТИ025P-1-29, Ду25 | 20 | 29 | 95/70 | 0.71 | 65/85 | 0.88 | 42281 |
| ТИ025P-1-41, Ду25 | 30 | 41 | 95/70 | 1.06 | 65/85 | 1.32 | 49227,5 |
| ТИ025P-1-53, Ду25 | 40 | 53 | 95/70 | 1.41 | 65/85 | 1.76 | 57317 |
| **Отопление, Диаметр патрубков 32мм или 40мм на выбор** |
| ТИ077P-1-13, Ду32,40 | 50 | 13 | 95/70 | 1.77 | 65/85 | 2.20 | 73876 |
| ТИ077P-1-21, Ду32,40 | 100 | 21 | 95/70 | 3.54 | 65/85 | 4.40 | 84502 |
| ТИ077P-1-37Ду32,40 | 200 | 39 | 95/70 | 7.07 | 65/85 | 8.81 | 105754 |
| ТИ077P-1-59Ду32,40 | 300 | 59 | 95/70 | 10.61 | 65/85 | 13.21 | 130042 |
| ТИ077P-1-85Ду32,40 | 400 | 85 | 95/70 | 14.15 | 65/85 | 17.62 | 158884 |
| **Отопление, Диаметр патрубков 65мм** |
| ТИ13P-1-17Ду65 | 100 | 17 | 95/70 | 3.54 | 65/85 | 4.40 |   |
| ТИ13P-1-31Ду65 | 200 | 31 | 95/70 | 7.07 | 65/85 | 8.81 | 134090 |
| ТИ13P-1-45Ду65 | 300 | 45 | 95/70 | 10.61 | 65/85 | 13.21 | 164450 |
| ТИ13P-1-59Ду65 | 400 | 59 | 95/70 | 14.15 | 65/85 | 17.62 |  193292 |
| ТИ13P-1-73Ду65 | 500 | 73 | 95/70 | 17.68 | 65/85 | 22.02 | 222134 |
| ТИ13P-1-87Ду65 | 600 | 87 | 95/70 | 21.22 | 65/85 | 26.43 | 250976 |
| ТИ13P-1-101Ду65 | 700 | 101 | 95/70 | 24.76 | 65/85 | 30.83 | 279818 |
| ТИ13P-1-117Ду65 | 800 | 117 | 95/70 | 28.29 | 65/85 | 35.24 | 311696 |
| ТИ13P-1-135Ду65 | 900 | 135 | 95/70 | 31.83 | 65/85 | 39.64 | 346610 |
| ТИ13P-1-151Ду65 | 1000 | 151 | 95/70 | 35.37 | 65/85 | 44.05 | 376970 |

**Теплообменник на ГВС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка теплообменника****(среда нагревания вода-вода)** | **Мощность, кВт** | **Кол-во пластин, шт.** | **Температурный график, греющая сторона, °С** | **Расход по греющей стороне, м3/ч** | **Температурный график, нагреваемая сторона, °С** | **Требуемый расход горячей воды, м3/ч** | **Стоимость, рублей, НДС не предусмотрен** |
| **ГВС Диаметр патрубков 25мм** |
| ТИ025P-1-7, Ду25 | 5 | 7 | 70/40 | 0.15 | 5/55 | 0.09 |  28108 |
| ТИ025P-1-9, Ду25 | 10 | 9 | 70/40 | 0.29 | 5/55 | 0.17 | 29436,5 |
| ТИ025P-1-13, Ду25 | 20 | 13 | 70/40 | 0.58 | 5/55 | 0.35 | 32093 |
| ТИ025P-1-17, Ду25 | 30 | 17 | 70/40 | 0.87 | 5/55 | 0.52 | 34661 |
| ТИ025P-1-21, Ду25 | 40 | 21 | 70/40 | 1.16 | 5/55 | 0.69 | 37229 |
| **ГВС Диаметр патрубков 32мм или 40мм на выбор** |
| ТИ077P-1-7, Ду32,40 | 50 | 7 | 70/40 | 1.45 | 5/55 | 0.87 | 66286 |
| ТИ077P-1-11, Ду32,40 | 100 | 11 | 70/40 | 2.91 | 5/55 | 1.73 | 72358 |
| ТИ077P-1-19Ду32,40 | 200 | 19 | 70/40 | 5.82 | 5/55 | 3.46 | 81466 |
| ТИ077P-1-27Ду32,40 | 300 | 27 | 70/40 | 8.73 | 5/55 | 5.91 | 92092 |
| ТИ077P-1-35Ду32,40 | 400 | 35 | 70/40 | 11.64 | 5/55 | 6.92 | 99682 |
| ТИ077P-1-45Ду32,40 | 500 | 45 | 70/40 | 14.55 | 5/55 | 8.65 | 108790 |
| ТИ077P-1-65Ду32,40 | 600 | 65 | 70/40 | 17.47 | 5/55 | 10.38 | 125994 |
| **ГВС Диаметр патрубков 65мм** |
| ТИ13P-1-11Ду65 | 100 | 11 | 70/40 | 2.91 | 5/55 | 1.73 | 104236 |
| ТИ13P-1-13Ду65 | 200 | 13 | 70/40 | 5.82 | 5/55 | 3.46 | 108790 |
| ТИ13P-1-19Ду65 | 300 | 19 | 70/40 | 8.73 | 5/55 | 5.91 | 120934 |
| ТИ13P-1-23Ду65 | 400 | 23 | 70/40 | 11.64 | 5/55 | 6.92 | 130042 |
| ТИ13P-1-29Ду65 | 500 | 29 | 70/40 | 14.55 | 5/55 | 8.65 | 142186 |
| ТИ13P-1-35Ду65 | 600 | 35 | 70/40 | 17.46 | 5/55 | 10.38 | 155848 |
| ТИ13P-1-39Ду65 | 700 | 39 | 70/40 | 20.37 | 5/55 | 12.11 | 163438 |
| ТИ13P-1-45Ду65 | 800 | 45 | 70/40 | 23.27 | 5/55 | 13.85 | 177100 |
| ТИ13P-1-51Ду65 | 900 | 51 | 70/40 | 26.18 | 5/55 | 15.58 | 189244 |
| ТИ13P-1-57Ду65 | 1000 | 57 | 70/40 | 29.09 | 5/55 | 17.31 | 201388 |

* **Для более точного расчета Вам неоходимо заполнить опросный лист, который приложен к прайс листу.**
* **Заполненные опросные листы просим отправлять по факсу 8(4112)43-24-21, или на электронную почту** **Favorit-96@mail.ru**
* **Срок сборки теплообменника 3-5 дней в городе Якутске!**
* **ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(924)662-45-00, +7(4112)43-24-21**

**Звоните! У нас гибкий подход к каждому Клиенту!**